1. 板厚1.6mm；
2. 过孔盖油,绿油白字；
3. Top的U3与L1，L1与R15之间的连线，需做50ohm阻抗控制；