1. 板厚1.2mm；
2. 过孔塞油处理，过孔不盖油；
3. Top的U3与R14，R14与R15之间的连线，需做50ohm阻抗控制；